@echo off

REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. Om de MS-DOS-omgeving te initialiseren
REM wordt AUTOEXEC.NT gebruikt, behalve als er in het PIF-
REM bestand van een toepassing een ander opstartbestand
REM is opgegeven.

REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Netwerk-redirector installeren (laden vóór dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir

REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx

REM De volgende regel maakt ondersteuning van Sound Blaster 
REM 2.0 op NTVDM mogelijk.
REM De opdracht om de BLASTER-omgeving in te stellen luidt:
REM    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM    waarbij:
REM        A    de basis-I/O-poort van de geluidsblaster aanduidt
REM        I    de IRQ-lijn aanduidt
REM        D    het 8-bits DMA-kanaal aanduidt
REM        P    de MPU-401 basis-I/O-poort aanduidt
REM        T    het type geluidsblasterkaart
REM                 1 - Sound Blaster 1.5
REM                 2 - Sound Blaster Pro I
REM                 3 - Sound Blaster 2.0
REM                 4 - Sound Blaster Pro II
REM                 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM    De standaardwaarden zijn A220 I5 D1 en P330. Voor niet
REM    opgegeven schakelopties geldt de standaardwaarde. (N.B.: 
REM    aangezien alle poorten virtueel zijn, hoeft de hier 
REM    gegeven informatie niet overeen te komen met de daad-
REM    hardware-instellingen.) NTVDM ondersteunt alleen 
REM    Sound Blaster 2.0.
REM    Schakeloptie T dient indien opgegeven op 3 te worden gezet.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

REM Geef als u de ondersteuning voor Sound Blaster 2.0 op 
REM NTVDM wilt uitschakelen een ongeldig basis-I/O-poortadres op.
REM Bijvoorbeeld: SET BLASTER=A0
